**MAITOKÄRRY**

TUOTENRO 2542

**KOKOAMINEN, KÄYTTÖOHJEET**



**MAITOKÄRRYN OSALUETTELO:**

**1: KORIRUNKO**

**2: PUINEN KORI**

**3: KAKSI 26 TUUMAN PYÖRÄÄ**

**4: VASEN SIVURUNKO**

**5: OIKEA SIVURUNKO**

**6: JALAT**

**7: KAHVA**

**8: KIINNIKEPUSSI, SISÄLTÖ:**

**\* M6 X 35 -PULTTI, LITTEÄ ALUSLEVY, JOUSIALUSLEVY JA KUUSIOMUTTERI. 8 KPL**

**\* V-PIDIKKEET JA M6 X 30 -PULTTI, LITTEÄ ALUSLEVY JA LUKKOMUTTERI. 4 KPL**


**1. 2. 3**

**4. 5 6**

   换

7 8

  加

**KASAAMINEN**

**A: ASETA JA KIINNITÄ PUINEN KORI KORIRUNKOON V-KIINNIKKEIDEN JA M6 X 30 -PULTIN, LITTEÄN ALUSLEVYN JA LUKKOMUTTERIN AVULLA.**

**B: KIINNITÄ VASEN SIVURUNKO M8 X 35 -PULTIN, LITTEÄN ALUSLEVYN, JOUSIALUSLEVYN JA KUUSIOMUTTERIN AVULLA.**

**C: KIINNITÄ OIKEA SIVURUNKO KÄRRYYN KUTEN VAIHEESSA B.**

**D: KIINNITÄ JALAT RUNKOON M6 X 35 -PULTIN, LITTEÄN ALUSLEVYN, JOUSIALUSLEVYN JA KUUSIOMUTTERIN AVULLA.**

**E: KIINNITÄ PYÖRÄT KÄRRYYN**

**F: KIINNITÄ KAHVA KÄRRYYN M6 X 35 -PULTIN, LITTEÄN ALUSLEVYN, JOUSIALUSLEVYN JA KUUSIOMUTTERIN AVULLA.**

A B

C D

E F

**Tuotteen takuu on voimassa 1 vuoden ostopäivästä.**

**Takuu ei kata kuluvia osia eikä virheellisestä käytöstä johtuvia vaurioita.**

**Takuu ei ole voimassa, jos tuotetta käytetään muihin tarkoituksiin kuin sen alkuperäiseen tarkoitukseen tai jos tuotetta käytetään kaupalliseen / ammatilliseen tai vuokrauskäyttöön.**

**Takuu ei kata luonnonolosuhteista aiheutuvia vahinkoja eikä vaurioita, jotka johtuvat virheellisestä säilytyksestä.**

**Takuuasioissa ota yhteys jälleenmyyjään.**

**Blue Import BIM Oy, Hampuntie 12-14, 36220 Kangasala**